מדריך עדכון גרסה למצלמת רכב MIO C-328

1. יש לגשת לאתר RONLIGHT ........... ללינק
2. יש להוריד את הקובץ למחשב.
3. יש לחלץ את הקובץ sd\_update\_file\_C328.HE.90620A\_MIO-C328-ISR
4. את 3 הקבצים שחולצו יש להעביר לכרטיס SD.
5. הכנס את כרטיס ה SD למצלמת דרך.
6. כנס לתפריט – הגדרות-שדרוג FM -הוצאה לפועל.
7. המכשיר יבצע עדכון ויאתחל את עצמו מחדש.